（本周安全会学习内容记录为1面)
2026年10月15日 星期四（实际召开时间）

学习地点：各工序排版时（实际召开地点）

主 讲 人：***（实际主持学习人）

学习内容1：周安全学习简报（事故警示教育）

贵金属冶炼分厂“10·13”灼烫事故
【事故经过】2024 年 10 月 13 日 21:25 左右，贵金属冶炼分厂富集工序乙班班长程某，带领同岗位四名人员对控电氯化岗位 2 #机械釜一格室人孔进行拆卸时，釜内物料突然喷溅，造成程某脖颈、背部、手臂等处被灼烫。 
【事故原因】 （一）直接原因：程某与其他人员配合打开机械釜工作门，作业前未确认釜内物料的液位和温度，撬开人孔盖时高温、含酸料液突然喷出，是造成此次事故的直接原因。 
（二）间接原因：1.违章、盲目、冒险作业：程某违反作业指导书“打人孔作业时必须穿戴防护服”“严禁不泄压、不降温（带压、带温）状态下拆卸设备法兰等易发生压力喷溅、管道甩脱、高温烫伤的连接部位及管路”的规定，分厂“红区”作业管理不严格，工序、技术点检组、安全组日常检查管控不到位，是造成此次事故的重要原因 2.检修管理和班组管理体系存在漏洞：机械釜搅拌出现故障后，没有按照公司检修制度，通过调度汇报项目负责人乃至分管设备厂长，由项目负责人下达检修工作指令，在进行风险辨识、办理审批、条件确认后实施作业。朱某未按照“非生产即检修”的要求向项目负责人上报设备故障，非正常作业的汇报和安排程序不规范；夜间、双休日未提级管理，安排工作未进行安全交底，未到现场落实安全措施。3.设备本质安全有缺陷，设备运行管理有缺失：机械釜没有设置专门的、可控的排料装置，通过打开工作门的不安全方式清除物料；岗位人员设备点检流于形式，未及时发现 2 #机械釜1格室搅拌桨叶脱落，导致室内物料大量堆积，给检修作业埋下安全隐患。4.操作规程不完善：操作规程未对打开工作门、清理物料、处理故障的安全条件和作业方式、程序、工具、应急准备等做出具体的、刚性的规定；作业指导书中对釜内物料清理的标准、降温要求、拆人孔的具体作业规程等不明确，未制定针对性风险防控措施，无法指导安全生产。5.事故应急处置不规范：机械釜地面未设置应急喷淋水，员工烫伤后从三楼跑到一楼浴室进行冲洗，延误急救时间；按照正常程序上报事故并及时拨打急救电话、将伤者送到指定的公司职工医院救治，存在瞒报、迟报现象。

集团安全保障部通报问题举一反三
铜贵公司熔炼一分厂新建环境集烟处理系统项目现场一卷板机未设置紧停开关，熔炼一分厂设备连闭锁措施落实不到位；熔炼一分厂地震应急预案中冶金炉窑应急处置程序及操作流程不完善，熔炼一分厂应急处置风险辨识不全面，铜贵本部对设备本质化防护及应急预案监管不到位。
学习内容2：警示教育视频：乙炔气瓶不能卧放
学习内容3：金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排（10.12）：反“三违”常态化整治情况：公司级1项。贵金属冶炼分厂：10月2日10:08，侧吹还原炉正常生产期间，1名岗位员工精神状态较差，趴在操作台上休息。分厂自查“三违”行为2项.贵金属冶炼分厂1项：视频监控查出，10月1日0:46侧吹炉一名员工疏通风眼时未打下面屏。电解一分厂1项：10月8日，视频监控查出，两名人员在净化脱铜岗位吊大盖作业时，未佩戴全面罩进入作业现场作业。 

学习内容4：金川铜贵本部安全督查通报82、83期。

