（本周安全会学习内容记录为2面：学习内容6占1面)
2026年10月22日 星期四（实际召开时间）

学习地点：各工序排版时（实际召开地点）

主 讲 人：***（实际主持学习人）

学习内容1：金川铜贵关于深入开展本质安全措施专项排查整治的通知：为深刻汲取“10·17”机械伤害事故教训，根据《金昌市安全生产委员会办公室关于开展反“三违”、强化外包监管和提升
本质安全管理水平专项行动的通知》金安办发〔2026〕37号和集
团《关于深入开展本质安全措施专项排查整治的通知》金集安办
发〔2026〕23号要求，即日起立即组织开展业务外包、反“三违”、隔离防护、联闭锁等本质安全措施专项排查整治，全面辨识现场各类风险，严防此类事故再次发生。重点排查内容：1.业务外包及外来单位安全管控情况。2.反“三违” 行为专项整治。3.设备设施安全防护落实情况。4. 设备运动部件隔离防护情况。5. 安全防护联锁闭锁装置管理情况。
学习内容2：“10・17” 电线电缆公司机械伤害事故警示及铜箔分厂举一反三专项排查整治要点 
一、事故经过 
2026年10月17日13时15分，金川铜贵电线电缆公司业务外包单位一名入职仅半年的新员工，在旋转剪、削边刀高风险作业区域，违规闯入设备运转危险区开展循环水阀门调整作业。作业过程中，该人员未执行停机上锁挂牌安全管控要求，设备处于持续运转状态，作业人员穿戴的防护皮裙被旋转设备部件瞬间钩挂卷入；事发后，因设备急停控制系统设置于中控室，设备无法快速停机，未能及时阻断危险，致使人员被持续卷入设备内部，造成严重机械伤害。事故发生后伤员紧急送往金昌市中心医院全力抢救。当日 16 时 10 分，经抢救无 
效死亡，造成人员死亡，后果极其惨痛。 
二、事故暴露出的突出问题 
1.设备本质安全有缺陷：旋转类机械设备（联轴器、皮带等）防护缺失，“有轮必有罩”落实不到位；设备检修、异常故障处置流程不规范；未严格执行先停车、再处置的流程。 
2.现场管控和隔离不到位：没有可靠执行隔离上锁制度；作业指导书不完善；封闭区域通行、进入管理不严；警示、围挡不足，存在“习惯性违章”现象。 
3.人员思想认识松懈：存在侥幸心理，对老旧生产线风险、非常规作业、特殊时段故障处置风险研判不足；风险辨识不充分。 
4.新员工岗位监护、师带徒管控不到位，未对新员工危险作业行为及时纠偏，最终因违章作业酿成死亡事故。 
5.应急管理存在短板：应急处置能力不足，信息报送、现场响应不够及时；隐患排查不彻底，闭环整改不力；应急预案、演练实效性不强。6.管理履职有差距：隐患整改信息台账不够完善；隐患排查治理作用发挥不充分；工作标准不高，存在惯性思维、路径依赖，执行走过场。 
7.业务外包、劳务派遣人员管理不到位：外包人员技能、安全教育、培训考核、日常监管存在漏洞。 
三、铜箔分厂举一反三专项排查整治要点 
1.全面核查联轴器、传动皮带、链轮、齿轮、辊端、万向节、驱动盘、皮带等所有旋转部位，严格落实“有轮必有罩、有轴必有套”要求；防护罩缺失、破损、固定不牢、方便随意拆除的，立即整改；防护罩不得擅自拆除、挪用。 
2.所有设备巡检、擦拭、简单调整、小故障处置，必须严格执行先停机、再确认、后作业； 
3.严禁设备运行状态下伸手、用工具靠近旋转部位； 
4.严禁人员单独在生产区域巡检、擅自处置异常；特殊时段（夜间、交接班、中午吃饭点）作业升级管控。 
5.严禁凭老经验、图省事进行带料运行处置。 
6.对容易误入、人员可随意靠近的旋转侧、辊子端部区域增设硬隔离，不能只靠警示牌。 
7.对目前旋转的辊系如阴极辊、分切机等未实施硬隔离措施设备，各工序划定虚拟危险红线，明确危险边界警示标线，清晰标出旋转危险区域边界；明确红线规则：设备运行状态，任何人不得将身体、手、工具、抹布越过警示线靠近阴极辊及配套辊系；日常质量观察、外观检查，必须站在红线外侧。 
8.分切机检查刀轴、切刀、辊端、轴、齿轮防护罩，保证防护可靠，杜绝衣物、手部卷入风险。 
9.分切处理断箔、跑偏、清理刀缝，停机上锁挂牌，禁止点动状态下手部介入。10.磨床类（砂带磨床、外圆磨床、车磨床）设备运行时严禁清理磨屑、测量工件、调整砂带；设备故障、换砂带、砂轮检修、打磨清屑，必须停机上锁后方可作业。 
11.车磨阴极辊，划定虚拟危险红线，明确危险边界警示标线，清晰标出旋转危险区域边界，明确红线规则。 
12.强化安全交底和全程监护。夜班、交接班时段作业升级管控，杜绝习惯性作业简化安全流程的情况。 
13.对入厂不足一年的新员工实施差异化严管，严禁单独上岗、单独处置设备异常，所有现场作业必须安排专人全程监护；针对性开展旋转机械伤害风险专项培训，严控违章操作，防范新员工因风险辨识不足引发安全事故。
学习内容3：周安全学习简报（事故警示教育）

辽宁衡业汽车新材股份有限公司“4·22”机械伤害事故
【事故经过】2019年4月22日14时50分左右，辽宁衡业汽车新材股份有限公司（以下简称衡业新材）轧钢车间一名人员，在调整Φ470轧钢机轧辊间隙时，不慎滑倒，跌在运转的轧钢机万向联轴器上，被联轴器绞伤致死。 

【事故原因】 
（一）直接原因 

衡业新材轧钢车间王某安全意识淡薄，在Φ470 轧钢机运行的情况下，违规从事非本职岗位作业，对轧辊间隙进行调整，由于失稳，跌在万向联轴器上，被转动的万向联轴器绞伤致死，违反了公司《安全操作规程》安全生产总则第四条“不动用自己不该使用的机器设备”的规定，是造成该起事故的直接原因。

上海宝山宝钢股份冷轧厂“2·24”机械伤害事故
【事故经过】2023 年 2 月 24 日 17 时 22 分，在位于上海市宝山区的宝山钢铁股份有限公司(以下简称宝钢股份)冷轧厂四冷轧分厂 C009 作业区 C209 彩涂机组化学辊涂机区域，一名人员在侧身用右手试图处置防溅挡板异常时，衣物接触传动轴，被转动中的化学辊涂机背面带料辊传动轴卷入，发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。 

【事故原因】 
（一）直接原因 

作业人员违反《安全禁令》《岗位规程》《冷轧厂自力项目安全管理规定》等安全生产规章制度和安全操作规程，在未落实停电挂牌的情况下进入化学辊涂机红色隔离防护区域;违反《冷轧厂标准化作业禁令》，在化学辊涂机运行时靠近转动的传动轴处理防溅挡板异常，衣物接触传动轴后被带入，导致事故发生。
学习内容4：警示教育视频：严防机械伤害，从源头管控
学习内容5：金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排（10.19）：一、事故警示通报 
2026 年10月17日13:25，金川铜贵电线电缆有限公司铜杆线事业部30万吨连铸连轧生产线发生一起机械伤害事故，一名外包作业人员违规进入旋转剪作业区设备防护围栏内调节夹送辊冷却水阀门流量，在返回时，身着防火服被旋转剪联轴器卷入，造成机械伤害；现场同岗位人员发现险情后立即停机施救并拨打急救电话，伤者送医后经全力抢救，于当日 16时49分抢救无效死亡。 
学习内容6：甘肃省近年来典型事故案例选编

1、兰州市西固区一支路“6·11”中毒窒息较大事故案例

2024年6月11日19时10分许，西固区一支路污水应急抢修项目施工现场发生一起中毒窒息较大事故，事故造成 3人死亡。 

一、事故发生经过 

2024年6月11日上午，中盛道桥工程有限责任公司副总经理杜某、安全员、电工、施工员、挖掘机司机以及甘肃湘和劳务有限公司（劳务分包单位）员工曾某某、曾某等共计10人进入施工现场，计划将基坑中部约4米长波纹管污水管道进行临时性拆除，拆除后将下方的钢筋砼污水管道进行破拆，破拆后将上方临时性拆除的波纹管污水管道进行热缩焊接恢复作业。18时40分左右，杜某安排电工和施工员留在现场旁站监督，离开现场外出吃饭。挖掘机司机以及作业人员曾某某、曾某等8人留在现场开始进行波纹管污水管道热缩焊接作业。19时10 分左右，作业人员张某某站在基坑西南角 木质直梯上进行第二道热缩焊接作业过程中突然跌落至基坑，马某某、陈某某发现后进入基坑内进行救援时晕倒在基坑内，施工员徐某某发现后呼叫示警，曾某某、曾某进入基坑内进行救援，进入后晕倒在基坑内。陈某某在意识 模糊状态下，沿施工直梯向上攀爬，电工王某某、施工员徐某某及挖掘机司机王某某将其拉出基坑。

2、兰州市西固区“5·3”起重伤害较大事故案例 

2022年5月3日9时53分许，西固区陈坪街道陈官营村、东湾村城中村改造打捆项目一期（高家咀地块）安置房项目一标段工地内，发生塔吊上部结构倾翻，导致作业人员高空坠落，造成 3 人死亡、1 人受伤的起重伤害较大事故。 
一、事故经过 
西固区陈坪街道陈官营村、东湾村地块城中村改造打捆项目一期（高家咀地块）安置房项目16#楼，于2021年年底主体竣工，2022年4月初准备拆除塔吊，甘肃荣华公司只有租赁资质，无安装拆卸资质。4月18日，甘肃荣华公司羊某某联系甘建投建设公司项目部施工员王某某，询问塔吊拆除手续办理情况，王某某让羊某某找项目部安全员魏某某落实进展。4月30日，项目部安全员魏某某电话联系羊某某，魏某某告知拆卸塔吊手续正在办理中，项目部已经审核完成，拆卸方案已经报给监理公司审核，待监理公司批准通过后，就可以通过网上办公程序，上传塔吊拆卸施工报审资料至市建设工程安全质量监督站审批，“五·一”节过后 就能办好塔吊拆卸告知手续，现场不再使用塔吊，可以随时拆除。5月2日，魏某某电话联系羊某某确定拆卸塔吊时间，羊某某回复第二天来拆卸，但塔吊拆卸手续监理还未审核，塔吊拆卸告知手续还未通过市建设工程安全质量监督站审批，两人商量塔吊拆除至少需要四天时间，项目部执行经理董某某也同意羊某某负责拆卸塔吊，认为先往下拆卸几个标准节不会有什么影响，等节后再补齐手续。在塔吊拆卸手续还未获得审批通过情况下，羊某某安排其雇用人员周某某找人拆卸塔吊。周某某联系马某、苏某某、王某某，马某联系上杨某某，上述5人（2人有证，3人无证）准备拆卸塔吊作业。5月3日上午8时许，甘肃荣华公司派出周某 某等5人进入项目施工现场，对16#楼塔吊进行拆卸，其中周某某负责在地面指挥，杨某某负责驾驶塔吊，王某某、苏某某、马某在塔身负责拆卸作业，项目部安全员魏某某负责现场监督。8时30分许开始塔吊拆卸作业，9时50分许，当拆卸至第4个标准节时，塔吊顶部突然倾翻坠落至地面，致使正在塔身作业的苏某某、马某、塔吊司机杨某某坠落楼下死亡，作业人员王某某坠落至主楼楼顶受伤。
学习内容7：金川铜贵本部安全督查通报84、85期。

