2026年9月3日 星期四日（实际召开时间）

学习地点：研发楼五楼会议室（实际召开地点）

主 讲 人：***（实际主持学习人）

学习内容1：周安全学习简报
一、事故警示教育

广西防城港中盛物流有限公司“9·2”车辆伤害事故 
【事故概况】 
2020年9月1日19:00 时左右，中盛公司安全管理人员丰某通知其公司大板车司机李某到金川工业园区从电解厂往电线电缆广西分公司倒运 460吨电铜。9月2日0:30左右，李某驾驶自编号 8#板车拉运第5 车电铜，到达电线电缆广西分公司电铜堆场停车。中盛公司另一名叉车司机冯某发现板车后方运行通道有点窄，示意李某把车辆往前移动一下方便从左侧卸车，李某往前移动车辆后，拿转运单给电线电缆厂验货员高某查验。此时丰某驾驶ZS-032#叉车从板车东部进行卸车，卸完第一包电铜后，在丰某驾驶的叉车货叉刚接触到第二包电铜时，大板车开始往前移动，货叉受大板车带动向右发生侧翻，丰某从叉车驾驶室向右坠落。听到叉车倒地声响后李某立即下车查看，验货员高某也回身进入现场查看，两人看到丰某侧身爬到地面，叉车驾驶室立柱斜向压到脖颈位置。李某立即指挥冯某驾驶叉车挑起事故叉车，把丰某拖出叉车。高某立即拨打120急救车辆呼叫救援。00:45左右，医疗救护人员到达现场，立即开展现场急救。9月2日01:15分左右，救护人员确认伤者因伤势过重死亡。 
【事故原因】 
（一）直接原因 
1.板车司机李某违反“中盛平板车（普货）司机岗位安全操作规程”第3条第 3.1款第3、4项“上车前必须检查车辆前后、左右是否有障碍物或人”、“短声鸣号1-3秒后，观察周围环境情况，并开启转向灯向其他车辆和行人示意，确认后方、侧后方安全后起步”的规定，在叉车作业时板车未给出动车指令而动车，使叉车受板车外力带动失去平衡发生侧翻，造成驾驶员随叉车坠地被叉车挤压身亡，违规作业是造成本次事故的直接原因之一。2.叉车驾驶员丰某违反岗位安全操作规程第二条第二款第2项“车辆必须配置符合安全标准的指示灯、警示灯、安全带、倒车镜等，并按规定使用”之规定，在作业过程中未按规定系好安全带，致使叉车侧翻时被甩出驾驶室，违规作业是造成本次事故的直接原因之二。
二、金川安全宣传：“吓一跳”事件分享
学习内容2：警示教育视频
学习内容3：金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排（8.31）：反“三违”常态化整治情况：本周分厂自查“三违”行为 3 项，其中贵金属冶炼分厂 3 项：1）视频检查发现7月31日，金银班岗位一名作业人员加料时面屏使用不规范；2）视频检查发现8月6日，中控分析班溶样室，一名作业人员临时进入时未佩戴防护面屏；3）视频检查发现8月8日，提纯一班王水溶解釜地面物料处置期间，现场报警仪报警，一名岗位人员未佩戴防毒口罩，安全帽帽带未系。
学习内容4：金川铜贵本部安全督查通报70、71期。

学习内容5：铜贵本部2025年至今安全事故

电解二分厂“2.8”砷化氢中毒事故：2026年2月8日，金川铜贵电解二分厂净化班，20万吨脱铜酸雾吸收系统出现故障，导致脱铜槽负压不足、砷化氢气体外溢，造成岗位人员吸入引起中毒。
要求：本周安全会学习内容记录为1面。
