2026年9月10日 星期四（实际召开时间）

学习地点：研发楼五楼会议室（实际召开地点）

主 讲 人：***（实际主持学习人）

学习内容1：金川铜贵风险隐患双重预防监管平台运行管理办法（试行）

第二章管理职责  第六条岗位员工：负责日常岗位隐患排查，通过平台紧急直报、快捷上报隐患，配合隐患整改、现场核查，规范完成“红区准入”管控等工作。
第三章隐患闭环动态管理：第七条岗位人员、层级管理人员需常态化开展隐患排查，发现安全隐患后，岗位人员和层级管理人员通过平台
提交隐患信息，确保隐患上报无遗漏、无拖延。隐患上报需真实、详细、准确，明确隐患位置、隐患类型、风险程度、现场现状，配套上传现场影像资料，严禁虚假上报、漏报、瞒报、迟报隐患。

第六章红区全流程管控管理：第十七条所有人员进入红区前，必须通过平台完成人脸核验，核验通过后方可准入；人脸核验未通过、无准入权限人员，严禁进入红区。入场人员必须完成平台线上岗前安全培训、安全交底，掌握红区作业风险、防控措施、应急要求，培训记录全程留痕，未完成岗前培训人员不得入场作业。

第十八条严格执行红区人员进出登记制度，所有人员进出红区必须通过平台完成登记操作，实现人员进出时间、人员信息、作业事由、作业时段全程可追溯。严禁无登记进出、私自进出红区，彻底规范红区人员准入、作业、离场全流程管理。

学习内容2：周安全学习简报（事故警示教育）

贵金属冶炼分厂“9·14”刺激性气体熏呛事故
【事故概况】 
2019年9月14日，贵金属冶炼分厂2 #合金转炉控制室岗位员工张某由于前一天白班被逸散烟气熏呛感觉胸闷、呼吸道不适症状及咳嗽加重，由家中自 行前往金川集团职工医院进行检查诊治，经急诊科初步诊断结论为刺激性气体中毒肺水肿，随即安排入住职业病科住院治疗。 
【事故原因】 
（一）直接原因 
9月13日前受连续阴雨天气影响，2 #合金转炉布袋收尘器受潮阻力增大，环保排烟系统负压明显劣化，加之硒回收湿法主排烟系统循环液含固量逐渐增大富集，使主排烟系统负压状况略有减弱，近期分厂对炉况作业时率进行优化调整管控，吹炼强度加大。以上因素综合影响，使 2 #合金转炉在生产过程中存在间歇短时少量烟气溢散的运行管控缺陷是导致此次熏呛的直接原因。 
（二）间接原因 
1.分厂对环保管控重视程度不够，在合金炉作业过程中存在重生产、轻环保的现象，炉窑出现间歇式烟气弥散时班组及分厂管理层措施不力，未能及时消除安全隐患，是本次事故的间接原因之一。 
2.2 #合金炉控制室岗位配装的防火密封门密封效果不好，而且无置换清洁空气的设施，炉体周围弥散的少量烟气进入控制室内不能快速排出，是本次事故的另一间接原因。 
3.张某本人感到身体不适，但考虑班组近期生产任务较繁重，岗位人员紧缺的现状，故一直坚持在岗履职，虽敬业精神可嘉，但是出现身体不适时未及时到医院就诊，导致病情加重，是本次事故的又一间接原因。
学习内容3：警示教育视频

学习内容4：金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排（9.7）：反“三违”常态化整治情况：铜盐分厂1项：2026年8月29日检查，富集工序一名员工进入浆化厂房未佩戴安全帽，未佩戴口罩。

学习内容5：金川铜贵本部安全督查通报72、73期。

学习内容6：铜贵本部2025年至今安全事故

要求：本周安全会学习内容记录为1面。
