2026年9月23日 星期四（实际召开时间）

学习地点：研发楼五楼会议室（实际召开地点）

主 讲 人：***（实际主持学习人）

学习内容1：关于加强“中秋 ”“国庆”节日期间安全生产工作的通知

中秋、国庆双节将至，假期跨度长，生产运行、人员出行、项目管控叠加，安全风险交织，安全生产形势依然复杂严峻。为深入贯彻省政府国资委、省安委办及集团公司节日安全生产工作部署要求，严格落实9月18日集团安全生产周早调会关于“节前专项工作安排专题会”工作精神，统筹做好安全生产、防洪防汛、消防应急、值班值守等各项工作，坚决防范遏制各类生产安全事故，确保公司安全生产形势持续稳定。节日期间值班值守重心要下沉到一线， 突出岗前准入检查。分厂实行“双人值班”制度，值班人员必须到岗到位，参加班组排班会，班前进行安全交底和安排部署。严格执行岗前准入五项确认：各班组每班开展岗前酒精检测和员工精神状态确认，严禁酒后上岗、 班中饮酒、迟到早退，发现身体、精神状态不正常的员工不得安排上岗。对发现酒后上岗的，严肃追责。岗位如需处置故障，必须向班长汇报，由班长统筹组织处置，严禁擅自单独作业。
学习内容2：关于开展火灾报警规范、交通安全管理及交通事故工伤认定专项学习通知：本次专项学习聚焦应急报警、厂区交通、工伤认定三大重点，具体学习资料如下：

1.火灾报警主要内容(附件1) 

2.《金川铜贵交通安全管理规定》节选内容(附件2)
3.交通事故工伤认定规范及注意事项(附件3)
学习内容3：周安全学习简报（事故警示教育）

1、山东恒昌精密铸造有限公司“9·11”较大灼烫事故警示山东恒昌精密铸造有限公司“9·11”较大灼烫事故警示：2026年9月11日2时许，位于山东省枣庄市的山东恒昌精密铸造有限公司在高炉休风停产过程中发生一起灼烫事故，造成4人死亡， 人受伤。 初步判断事故原因为高炉停产闷炉期间，作业人员在封堵 2 号风口时，高炉本体内焦炭发生崩落，从2号风口和3号风口向外喷溅，导致事故发生。相关企业，深刻吸取事故教训，坚决遏制同类事故发生。一是强化风险辨识与管控。二是严格个体防护装备管理。三是 

抓实作业现场安全管控。四是严把入炉原料质量。对焦炭强度、粒度等关键指标进行常态化监测，防止入炉焦炭粒径偏小、质量不达标 

导致高炉悬料。
学习内容4：警示教育视频：别让吊装陋习害了你

学习内容5：金川铜贵（本部）周安全工作总结及安排（9.21）：反“三违”常态化整治情况：本周分厂自查“三违”行为1 项，贵金属冶炼分厂，9月14日视频监控检查发现，铅铋合金组侧吹炉岗位，脱硫泵房“红区”，夜班岗位人员，未按要求进行巡检。本周安全生产保障部（安全管理室）对特殊危险作业安全管控、外委施工属地监管、现场安全管理等方面进行了督查，其中典型问题有4 项：（1）铜盐分厂2项：1）9月15日，精制硫酸铜二楼离心机转动轴北侧防护网缺失，前期查出的典型隐患整改不彻底；2）9月16日8:30，视频回放检查发现9月13日16:48-17:08，废水资源循环利用项目，工程建设公司青海巨达机械化工程有限公司人员在项目组彩板房顶部搭设脚手架 
过程中存在多项违章行为：（1）一名作业人员从脚手架顶层下地面和从地面上脚手架攀爬移动过程中安全带未执行双钩交替挂扣要求（分别拿于手上和挂于胸前），防坠落措施失效；（2）17:07,一名在脚手架顶层作业人员在安全带未挂扣在可靠锚点的情况下，临边弯腰拿取架杆。 
（2）熔炼一分厂1项：9月17日 9:28，原料工序厂6 线4 #仓内堆放大量吨装袋，存在重大火灾安全风险，请分厂做好临时消防管控措施，尽快处理吨装袋。 
（3）铜箔分厂1项：9月15日，铬酸酐加入部位安全风险危害、个 
人防护要求告知牌缺失；溶铜罐顶外侧盖口可以随时打开，管理规定不明确。 
（4）本周发现重复性隐患1项：9月16日 9:52，铜选矿分厂磨浮振 
动筛检修，镍都实业公司维检修公司维护四班在振动筛房平台高空作业，平台临边无安全防护措施。
近期重点工作：
1.根据《关于加强“中秋”“国庆”节日期间安全生产工作的通知》 
要求，各分厂要高度重视双节期间安全生产工作，抓实节前安全检查，坚决杜绝以放假放松安全管理；筑牢防灾减灾防线，配齐应急物资，完善预案演练；严格执行“节假日非必要不检修”原则，确需作业的严格执行提级审批制度，做好全程现场管控；严格落实 24 小时值班和领导带班制度，突发事件第一时间响应、处置、上报，坚决杜绝迟报漏报；严格执行岗前准入五项确认，落实分厂双值班，严禁酒后上岗；要强化隐患排查整改，节前隐患必须清零，节日期间每日排查当天核销并组织次日“回头看”，确保双节期间安全生产平稳有序。 
2.请各分厂加强厂中厂、施工驻地安全管理，围绕人员资质、油漆 / 
气瓶等危化品、易燃易爆物品、违规用电开展自检自查，相关专业科室近期将开展专项排查。

学习内容6：金川铜贵本部安全督查通报76、77期。

要求：本周安全会学习内容记录为1面。
